云浮市生态环境局

云环审〔2022〕41号

关于大唐郁南东坝镇80 MW农光互补光伏

发电项目环境影响报告表的批复

大唐（郁南）新能源有限责任公司（统一社会信用代码：91445322MABW5C3X5K）：

你公司报批的《大唐郁南东坝镇80 MW农光互补光伏发电项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、大唐郁南东坝镇80 MW农光互补光伏发电项目位于云浮市郁南县东坝镇沙冲村、龙塘村、双凤村，用地面积1330000平方米，其中：永久用地5680平方米，临时用地：1324320平方米。计划总投资40920.28万元，环保投资362万元。本项目拟新建1座110 kV升压站，光伏方阵经由4回集电线路送至升压站35 kV侧母线，升压至110 kV后，由升压站通过1回110 kV线路接入110 kV连滩站。

二、根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各污染因子稳定达标排放的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的工艺流程和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期机械设备和运输车辆尾气通过合理选择运输路线、缩短怠速、减速和加速的时间减少尾气产生，执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB 20891-2014) 中表2非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值。施工扬尘采取遮盖、洒水、减慢车速等措施抑尘，执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)第二时段二级标准。项目运营期食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001），无需进行废气污染物排放总量指标替代。

（二）严格落实水污染防治措施。施工期生活污水一体化设备处理后回用，运营期生活污水经三级化粪池+一体化污水处理设施处理后，执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）全部回用，不外排。

完善项目初期雨水收集、排放系统，以及防渗区域划分，采取严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。在上述防治措施完成后，本项目方可投入生产。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，采取有效的隔声、降噪等措施，确保工程扩建前后噪声符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008 )相应声环境功能区限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。危险废物经收集后委托具有相应危险废物类别资质单位处置，其他一般工业固体废物依法依规处置。生活垃圾经收集后交环卫部门清运处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

六、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告表送云浮市生态环境局郁南分局。

云浮市生态环境局

2022年9月6日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局，市生态环境局郁南分局，广州国寰环保科技发展有限公司。
云浮市生态环境局办公室 2022 年 9 月 6 日印发