云浮市生态环境局

云环审〔2022〕42号

关于广东东升林药业有限公司二期建设项目

环境影响报告书的批复

广东东升林药业有限公司（统一社会信用代码：91445302MA52JQ9W1C）：

你单位报批的广东东升林药业有限公司二期建设项目环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、广东东升林药业有限公司现有项目位于云浮市健康医药产业园内(云城区河口街道)。2021年9月9日，云浮市生态环境局云城分局以云环（云城）审〔2021〕15号文批复了广东东升林药业有限公司年产3700吨中药饮片建设项目环境影响报告表。目前广东东升林药业有限公司年产3700吨中药饮片建设项目正在进行建设，没有投产运营。

广东东升林药业有限公司二期建设项目在已征地范围内新建。二期项目总占地面积5398.25平方米，建筑面积19749.25平方米，项目总投资1.58亿元，环保投资635.5万元。产品方案如下：（1）草珊瑚浸膏200 t/a、猴耳环浸膏200 t/a；（2）清开灵颗粒（胶囊）混合水解浸膏200 t/a、清开灵口服液混合水解浸膏200 t/a；（3）0.5%硝酸甘油溶液针剂3000万瓶/年、尼可地尔2.5 t/a。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局云城分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应进行有效收集处理。颗粒物、VOCs、硫酸雾、氮氧化物（硝酸雾）排放浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准较严值。乙酸乙酯排放参照执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1挥发性有机物及臭气浓度排放限值。硫化氢、氨等执行（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）较严值。备用发电机尾气执行（DB44/27-2001）第二时段二级标准。各排气筒高度应不低于报告书建议值。

无组织排放废气中，硫化氢、氨、臭气浓度无组织排放执行（GB14554-93）中的新改扩建二级标准。颗粒物、酸雾、氮氧化物（硝酸雾）厂界无组织排放执行（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。厂区内VOCs无组织排放执行（GB37823-2019）附录C中特别排放限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值较严值。

本项目氮氧化物、挥发性有机物排放量应分别控制在1.2千克/年、1.4044吨/年以内。根据云城分局《关于广东东升林药业有限公司二期建设项目环境影响报告书初审意见函的复函》，上述污染物总量指标分别从2021年淘汰废旧机动车及云城区人造石行业挥发性有机物(VOCs)综合整治减排形成的“可替代总量指标”中安排。

严格落实全厂水污染防治措施。项目生产废水及生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和云城区河口污水处理厂进水标准较严值后，排入河口污水处理厂进一步处理。同时积极配合落实好《云浮市南河水质达标综合整治方案》《2020年南山河水质达标攻坚工作方案》相关工作要求。

完善全厂初期雨水收集处理和监测、排放系统，以及防渗区域划分，并采取严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。在上述防治措施完成后，方可投入生产。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。废活性炭等危险废物委托有资质单位处置，废包装材料等一般工业固体废物依法依规处置，生活垃圾由环卫部门收集处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

六、你单位应在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的报告书送云浮市生态环境局云城分局。

云浮市生态环境局

2022年 9月13日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局，市生态环境局云城分局，广州俊博环境保护技术服务有限公司。
云浮市生态环境局办公室 2022 年 9 月 13 日印发