云浮市生态环境局

云环审〔2022〕54号

关于云浮-新兴天然气管道项目（新兴段）

环境影响报告书的批复

广东云浮云兴天然气有限公司（统一社会信用代码：91445302MA7LY9MD5Q）：

你公司报批的云浮-新兴天然气管道项目（新兴段）环境影响报告书（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、云浮-新兴天然气管道项目（新兴段）始于云城区腰古镇云浮-新兴天然气管道项目（云城段）腰古分输站，止于新兴县车岗镇蕨村新兴分输站，管道总体自北向南敷设，途经云浮市云城区、新兴县。占地总面积为30.76 hm2，其中永久占地面积为1.89 hm2，临时占地面积为28.87 hm2。项目总投资19906.29万元，其中环保投资2574万元。线路长度约16.962 km，设计输气能力为5.67×108 m³/a，全线管径D406.4 mm，设计压力为6.3 MPa，新建1座新兴分输站。

二、根据报告书的评价结论、云浮市生态环境局云城分局、新兴分局的初审意见和广东环境保护工程职业学院的技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。备用柴油发电机产生的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物排放浓度执行《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段的最高允许排放限值，对排气筒的高度和排放速率暂不作要求。

无组织排放废气中，各站场、阀室逸散的非甲烷总烃，执行（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值，施工扬尘排放执行（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值。

（二）严格落实项目水污染防治措施。管道试压排水执行《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，分段（各支线管段连接处）排入附近沟渠。生活污水经化粪池预处理后定期外运。完善防渗区域划分，并采取严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。在上述防治措施完成后，方可投入生产。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）相应声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。井封废水等危险废物委托有资质单位处置，废渣等一般工业固体废物依法依规处置，生活垃圾由环卫部门收集处理。

（五）完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境风险事故防范应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。你公司应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法申请排污许可证。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请市生态环境局云城分局、新兴分局严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70 号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送相关分局，并按规定接受生态环境主管部门日常监督检查。

云浮市生态环境局

2022年 12月 19日

公开方式：主动公开

抄送：市发展和改革局、工业和信息化局、自然资源局、住房和城乡建设局、林业局、应急管理局，市生态环境局云城分局、新兴分局，北京中环博宏环境资源科技有限公司。
云浮市生态环境局办公室 2022 年 12 月 19 日印发