附件1

### 检测站自备清单

| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号规格（基本配置要求）** | **单位** | **配置数量及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务器机柜 | - | 容量：42U，深：1000mm | 个 | 1个。 |
|  | 服务器 | - | ProLiant ML30 Gen9CPU：英特尔至强E3处理器，内存：8GB，硬盘：500GB，网卡：千兆，光驱：DVD-ROM，显示器：无，操作系统软件：无 | 台 | 1台。部署检测站接口。 |
|  | 服务器操作系统软件 | 微软 | Windows Server简体中文 | 套 | 1套。（可选配） |
|  | 鼠标键盘 | - | 光电式 | 套 | 1套。 |
|  | 服务器显示器 | - | 19英寸宽屏彩色 | 个 | 1个。 |
|  | 交换机 | - | S1224R机架式，端口数：24，传输速率：1000Mbps | 台 | 1台。安装在服务器机柜，用于服务器和其他设备交互数据。 |
|  | 不间断电源 | - | C2K方式：在线式，容量：2KVA，含电池 | 个 | 1个。（可选配） |
|  | 硬盘录像机 | 海康威视 | 海康威视DS-7916N-E4支持80M/160M/200M网络接入带宽/支持最大500M像素接入/支持HDMI/VGA高清输出/支持4SATA/支持2个1000M网口/支持16路同步回放 | 台 | 1台 |
|  | 球型摄像机 | 海康威视 | 海康威视DS-2DE7174-A130万E系列网络高清红外智能球(CMOS)(960P/超低照度/3D降噪/100米/低码率/水平键控每秒160°)含支架、电源。 | 个 | 1条检测线配置1个。安装在检测线入口，可以拍清车牌和插取样探头。 |
|  | 线材 | - |  | 批 | 1批。 |
|  | 计算机 | - | 双核CPU/2G内存/500G硬盘/液晶显示器/鼠标键盘/Windows操作系统软件 | 台 | 2台。用于打印检测报告单和环保合格标志，可使用原有设备。（可选配） |
|  | 光纤网络 | 和环保局同一运营商 | 10兆以上光纤 | 项 | 1项。用于和环保局交互数据。 |
|  | 数据传输接口软件 | 南华仪器 |  |  |  |